仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  打击乐器 |
| 主要用途描述：教学、演出、比赛 |
| 参数要求：   1. 音乐会小军鼓1只   尺寸：13\*3 鼓腔：压铸铝+加强圈 鼓圈：SuperHoop II 张力座：STL100 调节点：12+8 张力螺丝：SST5047 响弦固定器：SR020 响弦：SN1420I 鼓皮：Evans。   1. 大钹1件   不小于二十八厘米直径； 特殊响铜合金材质； 经典外观设计。   1. 小钹1件   不小于十五厘米直径； 特殊响铜合金材质。   1. 音乐会对镲1套   18寸； 交响乐级； 纯手工锻造打点； 青铜材质; 含对镲架。   1. 木盒1套   5件套木鱼组合，带有钢质安装座； 采用独有配方结合灰木精心制作； 可以紧凑上下组合式或者5个一排的组合； 附带槌盘支撑架。   1. 响棒1对   音棒尺寸：10""L\*1""W ； 窑内烘干的异域硬木构造； 适中的音调、经典的音色。   1. 铃鼓1只   木框架加装了10组铃片，小牛皮和可调谐螺杆。   1. 马铃1只   铃铛依附在布料上并安装在一个木质手柄上； 25铃声音，适合音乐会。   1. 金属沙筒1只   金属沙筒声音响亮；可拆卸的顶部； 可调整填充颗粒的重量以及填充颗粒类型。   1. 沙槌1对   音色醇厚明亮；适合各种场景。   1. 三角铁1套   高温处理的优质合金材料，经过复杂工序精心制造； 高、中、低音三种规格； 各含有两根音棒，一根具有较柔和的音调，另一根则是更明亮的音调。   1. 音帘1套   纯手工制作； 3/8""直径，34音铝钛合金音帘； 使用张力大的CORDLOC线捆绑并且自我抑制摆动； 全音程的乐音，带止音器； 固定装置安装在木框的平衡点上，防滑； 条形音帘刮棒可方便的插在木框上； 附带收纳包一只。   1. 管钟1架   专业系列（最高级）22音进口电镀音管； 音域：B-G，1加3/4八度； 体积：高1.96米，长1.06米，宽0.61米； 定音：A=442HZ； 音乐会专业级； 自由音系统； 专利脚控止音踏板附带手控止音器； 四只豪华静音滑轮，附带面刹； 附带管钟槌，槌包； 赠专用配套航空箱。 |