仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称旋转蒸发仪   |
| 主要用途描述：用于减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂 |
| 参数要求：1、旋转速度：20~180 rpm2、蒸发能力：Max.25 mL/min3、可达真空度：399.9Pa（3 mmHg）以下4、温度调节范围：室温+5~90 ℃ 温度调节精度：±1 ℃ 温度控制：微电脑PID控制 温度设定·显示：按键输入设定·数字显示5、安全机能：熔断器、微电脑防空烧电路6、主机电机功率：25 W 水浴锅功率：1.0 KW7、升降方式：电动升降100 mm+手动辅助延长150 mm8、冷凝器：直立式双重蛇形盘管 冷却面积0.15m2 旋转连接轴：短型旋转玻璃轴 标准磨口29/38 内径16 mm×长162 mm9、试料瓶：梨形烧瓶1L TS29/38 标配 回收瓶：球形烧瓶 1L S35 标配 10、真空密封垫：特氟龙·特氟龙和氟化橡胶双重密封垫11、浴锅尺寸·材质：直径230 mm（160）×深100 mm SUS304材质+特氟龙涂层 约3.0 L适用1 L试料瓶12、使用环境温度：5 ~ 35 ℃13、输入电源：AC220 V 50 HZ14、外部尺寸·重量：480 W×320 D×650 H（910）mm / 11 kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |