仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 排球及气排球柱、网、护套、标志杆 |  |
| 主要用途描述：排球课上课及排球队训练需要 |
| **1.移动式排球柱（1副）**参数要求：1. 排球柱由内外立柱，紧线机构和底座组成。2. 排球柱底座底板采用5mm铁板；外形美观大方；箱体尺寸：80\*50\*30cm;3. 排球柱外立柱选用φ89的优质无缝管，内立柱选用铝合金管制作，通过摇动升降手柄，实现网高调节高度：2.05—2.55m4. 排球柱底座设有控制走轮，使用时，降下走轮，将排球柱移至指定地点，升起走轮，使底座平稳着地，将立柱插入底座柱套即可使用；不用时，降下走轮，即可移走排球柱至存放地点，拆装移动方便。5. 排球柱内外立柱表面经抛丸等处理后表面喷塑。6. 排球柱配备有底座和立柱的保护套。**2.排球网（1副）**参数要求：FIVB 认证, 中国排协认证器材；1、排球网规格：长9500mm,高1000mm。 2、排球网为黑色，材质为尼龙，网眼为正方形：50×50mm，网线直径为φ2.5mm，网的上包边为70mm宽的白色PVC，下包边为50mm宽的白色PVC，上下包边缝纫紧密，两端以固定块和铆钉加以固定。3、排球网网结牢固，缝纫处针脚整齐，无跳针、漏针现象，展开张紧后，排球网整体平整。**3.标志杆（1副）**参数要求：FIVB 认证, 中国排协认证器材；1.材质：玻璃纤维，直径φ10mm，长1800mm；红白相间2.标志杆上设有上下固定件，上部固定件处设有限位机构，方便挂于球网上沿包边处，下部固定件处设有锁紧机构和固定把手，便于将球网下沿包边卡紧锁牢；使用方便。3.含标志带**4.气排球柱（4副）**参数要求：移动式，全运会使用1.气排球柱由内外立柱，紧线机构,底座组成。2.气排球柱底座采用5mm和2.5mm优质铁板弯折焊接而成；外形美观大方，采用圆角设计，有效保护运动员安全；底座尺寸：60\*40\*25cm;立柱到底座后端距离0.8米；3.气排球柱外立柱选用φ60的优质镀锌管，立柱通过手动调节内立柱上下移动并插上插销固定，实现网高调节，调节范围1.9m-2.1m,1.55m,也可通过底部螺丝转动微调高度。4.外立柱中，一立柱外侧置有网钩，绳系在网钩上，另一立柱上外侧置有紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，可调节钢丝绳的松紧，确保钢丝绳牢固拉紧，并实现网的高度要求；5.气排球柱底座设有控制走轮；6.气排球柱内外立柱表面经抛光等处理后表面喷塑。**5.护套（4副）**参数要求：1. 产品规格：立柱护套长0.2米\*宽0.13米\*高1.6米；底座护套长0.72米\*宽0.52米\*0.32米`；
2. 产品用材：立柱护套骨架为优质纯铝板，外为优质防震海绵；表面用柔软的人造革制作而成；底座护套用材及制作工艺与立柱护套一样；

产品外观：整体造型美观大方1. **气排球网（4副）**

参数要求：1. 产品规格：7米\*0.8米，网孔8mm\*8mm；

2.产品用料：网丝采用优质尼龙材质，包边采用优质皮革面料制作而成；1. **标志杆（4副）**

参数要求：1. 产品规格：长1.6米\*直径0.05米；

2.产品用料：标志杆采用玻璃纤维制作而成，外表为红白相间作为星眠标识使用方便；　　　　　　　　　　　　　　　　　  |