仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 二氧化碳培养箱 | | 申购信息 | 1台 |
| 参考品牌型号(选填) | |  | | |
| 主要用途描述：用于细胞培养 | | | | |
| 参数要求：  \*1、工作容积不小于：151L  2、90℃湿热灭菌：无需拆卸任何零部件即可进行，无需后期耗材维护成本，灭菌范围：细菌、真菌、孢子、霉菌等  \*3、湿度控制系统：独特的底部水槽结构，门开自动加热，高效恢复湿度，低水位声光报警装置，方便操作  \*4、Ican触摸屏改进可视性，可记录培养环境的改变  5、温度控制范围：室温＋3℃-55℃  \*6、二氧化碳校准自动归零系统  7、箱体内相对湿度（%rH): ≥95%  8、二氧化碳浓度控制范围：0-20%  9、二氧化碳控制精度：±0.1%  \*10、原装进口 | | | | |