仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 公寓床 | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |
| 主要用途描述： |
| 参数要求：一、公寓床（含爬梯组合柜标准尺寸详请见实物图片）12床位：床架：公寓床床架为钢结构，采用组装结构，整套采用卡槽、插接式和螺丝固定拼装而成，拆装方便，床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。床架制作符合GB/T3325—2008《金属家具通用技术要求》。床架规格尺寸如图。公寓床两侧立脚采用40\*40\*1.5mm，单角R15异形管,床框采用50\*25mm壁厚1.5mm的方管,横档采用25\*25\*1.5mm方管；床片护栏采用25\*25\*1.2mm方管及∅16\*1.2mm圆管，上铺床沿护栏主管采用∅19\*1.2mm圆管，爬梯采用25\*40\*1.2mm扁管，踏板采用1.5mm防滑冷板；蚊帐杆采用20\*20\*1.2mm方管、∅19\*1.2mm、∅16\*1.2mm圆管；床板采用宽80mm,厚15mm的杉木床板，横档规格:5根40\*30mm杉木横档把床板固定（采用木工镙丝钉）成一个整体，床板条之间的缝隙不大于8mm。床板放入铁床架后，四个边沿与钢管的间隙≤5mm,应能保证学生安全使用。床板须经杀虫、烘干、刨光处理，含水率≤12%，不准留有杉木树皮、腐斑、蛀孔和裂缝，边沿垂直、表面平整。所有焊接均采用二氧化碳气体保护焊，表面经抛丸打磨后静电喷塑。 柜体：柜体采用E1级环保刨花板基材，面贴仿实木面三聚氰胺纸，同色PVC封边，拉手采用铝合金拉手，耐腐蚀镀锌锁扣。写字桌尺寸：1165\*600\*750mm，带一个开门柜，门板尺寸350\*465mm;一个抽屉尺寸350\*150mm深度400mm。五金件均推荐采用海蒂诗半自动滑轨，海福乐合金铰链。注：衣柜及书柜需嵌入两边床架上连成一体，衣柜开门的合页需连在钢架上组成一体，书柜层板采用1.2mm冷轧钢板制作并与衣柜连接，衣柜底座采用20\*20\*1.2mm方管制作；护栏下层为刨花板嵌入护栏，防止东西掉落(护栏尺寸1320\*240mm)。　  |