仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  摄像头 |
| 主要用途描述：人工智能与信息学院机房摄像头更换 |
| 参数要求：  网络摄像机：   1. 具有200万像素CMOS传感器。最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 2. 需具有20路取流路数能力，红外补光距离不小于50米。 3. 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，清晰度不小于1000TVL。 4. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 5. 信噪比不小于55dB。 6. 字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 7. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 8. 同一静止场景相同图像质量下，设备在开启智能编码，码率节约1/2。 9. 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 10. 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 11. 原厂5年质保，提供原厂授权和质保函   拾音器：   1. 拾音器据声源5米距离声音采集清晰，能够有效监听70平方米范围。 2. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 3. 拾音器能够在-30~70摄氏度环境下稳定工作。 4. 原厂5年质保，提供原厂授权和质保函   \***需提供免费客户端，并完成网络摄像机和拾音器的接入，实现音视频信号的录制，包含所有设备的安装及管线敷设。管线暗敷，曝露在外的线路必须要用套管套或缠带包裹，不容许超过15CM。** |