仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  **视频会议系统** |
| 主要用途描述：  国医大师周仲瑛开展学术会议、教学研讨、疑难病会诊讨论使用 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **端口** | **类目** | **名称** | **参数** | **数量** | | **私有云** | **私有云** | 服务器 | 支持会场和移动端（手机、Ipad）/支持1920\*1080/最多同时广播视频：64路/视频录制/文件分发/电子白板/电子投票/支持屏幕广播/本地监控/支持媒体共享/会议录制/文字聊天/横幅字幕 /会议分组/多房间切换/支持视频轮巡/视频拖动/支持自由讨论模式/主持人模式/支持点名签到/远程控制、双显/布局模式：培训布局,标准布局，视频布局 | **1** | | **端一** | 会议终端 | 高清会议摄像机 | 1/2.8" Type Exmor CMOS，208万像素，最高500万像素20倍光学X10倍数字变焦 (f=4.7-94mm,F1.6-3.5)， 视角55.4°视频格式支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97； 最多匹配255个预置位/音频接入/超静音云台/支持H.264/H.265视频压缩/支持ONVIF/GB/T28181/RTSP/RTMP网络协议/支持低功耗/支持VISCA/PELCO-D/PELCO-P控制协议/支持RS232级联//水平-170°～+170°/垂直-30°～+90°/OSD菜单/支持RS-232C/485,视频同步输出接口：USB/DVI/RJ45，支持红外遥控器/桌面安装/吸顶安装/壁挂安装，并提供标准三角架安装接口 | **1** | | 音频设备 | 会议全向麦 | 规格参数： 1）USB：USB2.0以上； 2）音频接口：3.5mm 音频Audio IN/级联EXT IN x1；3.5mm 音频Audio OUT/级联EXT OUT x1； 3）NFC（近场无线通信）：支持Android 设备Ver 4.1、4.2、4.3、4.4、5.0 ； 4）BLUETOOTH：版本Ver.2.1+EDR；最大通信距离：10m（无障碍物）；  5）最大功耗：2.5W； 6）尺寸：235 (W) x 46 (H) x 226 (D) mm； 7）工作环境：温度：0 ～ 40 ℃； 8）存储环境：温度：-20 ～ +50 ℃； 9）重量：0.8kg； 10）配件：USB 线缆（3m）、使用说明书（包括产品保修卡） ； 11）选配件：HST-M550级联线； 系统兼容： 1）操作系统：Windows 7（32bit/64bit）、Windows 8.1（32bit/64bit）、Windows 10（32bit/64bit） 2）操作系统：Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.9、Mac OS X10.10、Mac OS X 10.11 音频参数： 1）拾音单元：单向x3，拾音半径3米； 2）扩音单元：全频x1，最大音量91dB ； 3）音频处理：适应型回声消除器、降噪、自动跟踪、自动增益控制、混响抑制 功能指标参数： 长按通话功能键2秒，可以与好视通软件互联互通，实现HST-M550硬件设备联动软件的申请/取消发言功能； | **1** | | 智能会议平板解决方案86英寸设备高效会议平板 触摸屏教学电子白板一体机 | 会议平板 | 86寸超窄边，商务太空灰外观，标配书写笔 外观尺寸:1972\*136\*1192mm 屏体分辨率:3840\*2160 （16:9） 屏体亮度≥300nit，对比度≥4000:1 20点触控，支持20人同时书写，智能表格，动态壁纸，双屏协作，四分屏，智能手势擦除，板擦自动识别，粗细笔自动识别 内置2\*15W音箱，支持立体声输出，专业的音响设计，具备Dolby解码、DTS、SRS立体声 端子接口：USB输入≥3；Touch USB≥1；OPS接口≥1；HDMI输入（侧置）≥2（HDMI2.0）；HDMI输出 ≥1；VGA输入 ≥1；VGA音频输入≥1；SPDIF输出≥1；耳机输出 ≥1；以太网口(RJ45) ≥1；串口（RS232） ≥1 内置安卓系统及无线传屏接收模块，标配本地白板软件及会议专用管理软件，标准OPS接口 | **1** | | 无线传屏宝 | 无线传屏宝 | 内置Wifi传输发射AP，具备无传屏功能，信号稳定快速，支持1920\*1080 不需安装软件，一键传屏，1对1 APP支持ios/android/windows/mac OS， | **1** | | 移动支架 | 86寸移动支架 | 黑色商务外观，优质铝合金，双支撑臂 可承重136Kg，支持60-100" 提供拖动扶手，万向轮，可快速锁定 | **1** | | **端二** | 会议终端 | 高清会议摄像机 | 1/2.8"高品质CMOS，有效像素207万像素，最高支持500万像素，10倍光学X12倍数字变焦，视角62.5°视频格式支持USB3.0：1080p30/25；720p60/50/30/25/15；704\*576p30； 720\*576p30；640\*480p30/p25；352\*288p30；320\*240p30； 176\*144p30； 160\*120p30； 兼容USB2.0：720p15；704\*576p30；720\*576p30；640\*480p30/p25；352\*288p30；320\*240p30；176\*144p30；160\*120p30； 最多匹配128个预置位/超静音云台/支持H.264视频压缩/支持低功耗/支持VISCA/PELCO-D/PELCO-P控制协议/支持RS232级联//水平-165°～+165°/垂直-35°～+90°/OSD菜单/支持RS-232C,视频输出接口：USB3.0，支持射频遥控器/桌面安装/吸顶安装/壁挂安装，并提供标准三角架安装接口 | **1** | | 音频设备 | 会议全向麦 | 规格参数： 1）USB：USB2.0以上； 2）音频接口：3.5mm 音频Audio IN/级联EXT IN x1；3.5mm 音频Audio OUT/级联EXT OUT x1； 3）NFC（近场无线通信）：支持Android 设备Ver 4.1、4.2、4.3、4.4、5.0 ； 4）BLUETOOTH：版本Ver.2.1+EDR；最大通信距离：10m（无障碍物）；  5）最大功耗：2.5W； 6）尺寸：235 (W) x 46 (H) x 226 (D) mm； 7）工作环境：温度：0 ～ 40 ℃； 8）存储环境：温度：-20 ～ +50 ℃； 9）重量：0.8kg； 10）配件：USB 线缆（3m）、使用说明书（包括产品保修卡） ； 11）选配件：HST-M550级联线； 系统兼容： 1）操作系统：Windows 7（32bit/64bit）、Windows 8.1（32bit/64bit）、Windows 10（32bit/64bit）  2）操作系统：Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.9、Mac OS X10.10、Mac OS X 10.11 音频参数： 1）拾音单元：单向x3，拾音半径3米；  2）扩音单元：全频x1，最大音量91dB ；  3）音频处理：适应型回声消除器、降噪、自动跟踪、自动增益控制、混响抑制  功能指标参数： 长按通话功能键2秒，可以与好视通软件互联互通，实现HST-M550硬件设备联动软件的申请/取消发言功能； | **1** | | 智能会议平板解决方案55英寸设备高效会议平板 触摸屏教学电子白板一体机 | 会议平板 | 55寸超窄边，商务太空灰外观，标配书写笔 外观尺寸:1320\*300\*887 （mm） 屏体分辨率:3840\*2160 （16:9） 屏体亮度≥300nit，对比度≥4000:1 20点触控，支持20人同时书写，智能表格，动态壁纸，双屏协作，四分屏，智能手势擦除，板擦自动识别，粗细笔自动识别 内置2\*15W音箱，支持立体声输出，专业的音响设计，具备Dolby解码、DTS、SRS立体声 端子接口：USB输入≥3；Touch USB≥1；OPS接口≥1；HDMI输入（侧置）≥2（HDMI2.0）；HDMI输出 ≥1；VGA输入 ≥1；VGA音频输入≥1；SPDIF输出≥1；耳机输出 ≥1；以太网口(RJ45) ≥1；串口（RS232） ≥1 内置安卓系统及无线传屏接收模块，标配本地白板软件及会议专用管理软件，标准OPS接口 | **1** | | 无线传屏宝 | 无线传屏宝 | 内置Wifi传输发射AP，具备无传屏功能，信号稳定快速，支持1920\*1080 不需安装软件，一键传屏，1对1 APP支持ios/android/windows/mac OS， | **1** | | Macintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image001.pngMacintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image002.pngMacintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image003.pngMacintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image004.pngMacintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image005.pngMacintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image006.pngMacintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image007.pngMacintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image008.pngMacintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image009.pngMacintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image010.pngMacintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image011.pngMacintosh HD:private:var:folders:2b:514p77xx4cs1kg5s5kv2d_qr0000gn:T:TemporaryItems:msoclip:0:clip_image012.png   |  | | --- | | 移动  支架 | | 70寸移动支架 | 1.颜色：黑色 2.材质：优质铝合金/SPCC高强度冷轧板  3.屏幕数量：单屏 4.适用尺寸：70寸 5.承重范围：≤50kg 6.主架高度：1030-1600MM 7.VESA标准: 200\*200 400\*200 300\*300 400\*400 600\*400。 8.含一个支架托盘和一个摄像机托盘； 9.含一套背板U型终端支架和3.5米电源排插 | **1** | | **全终端编辑平台** | **视频采编工作站** | **27寸一体机** | **3.7GHz 六核处理器 4.6GHz  2TB 存储容量 视网膜 5K 显示屏** | **2** | |