仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  病床  肌注椅  治疗车 |
| 1.病床  参数要求：  配置：ABS 床头、六档铝合金护栏、导流钩  一： 规格尺寸：2150×950×500mm(不包括床头高度)  二： 升降功能：  1、背部升降：升降角度 0～75º，±5º；  2、腿部升降：升降角度 0～35º，±5º；  三、床面板  1、床面：钢板厚度≥1.0mm，床板四周内焊接加强筋。  2、 床板链接采用钢质铰链，运作无噪音，防折断。  四：床身主要部件：  1、床框采用 40mm×80mm×1.2mm 优质碳钢矩管；  2、床体四角带防撞包角，有输液架插孔，根据需要选择输液位置。  3、床体两侧附加装饰防撞条，ABS 原料成型。  五：护栏  护栏：铝合金折叠式护栏,稳固、不易损坏防夹手、操作方便,放下护栏，不影响铺床操作。  六：床头床尾板  ABS床尾带病人信息卡卡槽。  七：床架加工  1、结实、牢固，运行平稳，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色。  八：传统系统：  手摇柄：采用高强度ABS工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。  九：床垫  床垫尺寸和分段与床相配，方便拆洗,床垫厚8cm,半棕半棉材料。  ★十：该床床体（包括所有配件在内）均可接受根据教学需求进行定制。  2.肌注椅  参数要求：  1.整体采用优质不锈钢焊接，加密焊点，加粗螺牙。  2.椅面采用优质PU材料，柔软舒适  ★3.可螺旋升降，最低高度55CM，最高高度65CM  4.椅面可拆卸，便于清洁。    3.治疗车  参数要求：  1、规格：820\*500\*840/980mm 地面到台面的高度。  2、车体：主要材质采用冷钢喷塑件，结实耐用。上层下方两个并列抽屉。下层304不锈钢护栏；左边护栏加配洗手液支架。下层可同时放置两个污物桶(带桶架)，两个圆形利器盒（带盒架)。  3、车轮：四角装防撞装置；配置4寸音脚轮，防毛发缠绕，其中有两只带有刹车,可在任意状态下使用刹车功能。  4、★该治疗车主体（包括所有配件在内）均可根据需求进行定制。 |