仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 原位杂交仪 | 申购信息 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |
| 主要用途描述：在原位杂交和FISH实验中，根据实验者的设置，自动完成变性和杂交过程。 |
| 参数要求：1、样本处理能力：每次同时处理12张切片；处理时间可持续100小时；2、控温范围30-99℃，2分钟之内快速升温37-95℃，5分钟之内快速冷却95-37℃，温差在设定温度±1℃，超强的温度均一性；3、自加湿系统利用系统内温度差和水分蒸发原理，使系统内保持最理想的湿度4、仪器完美的密封性，保证了温度控制也保证了湿度的需求5、使用者可以输入40种自定义的程序6、可以设置3种运行模式：变性/杂交模式、杂交模式和固定温度模式三种操作模式7、显示屏随时显示实验条件，实验过程一目了然8、玻片取放容易，开盖即可操作，数字键盘，仪器方便操作使用9、环境温度:5-40℃10、尺寸：146mmx228mmx415mm，重量：8.5Kg　　　　　　　　　　　　　 |