仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 立式高压蒸汽灭菌器 | |
| 参考品牌型号(选填) | | SANYO/MLS-3030CH |
| 主要用途描述：血凝、血型等相关实验 | | |
| 参数要求：  有效容积 51L  材料 外部：不锈钢板  盖子：不锈钢  高压灭菌器锅体：不锈钢  高压灭菌器灭菌温度：105-121℃  温度显示范围：50.0-99.9/100-150℃  计时器设定范围：30-180min  注水方式：直接注入锅体  排水方式：排水阀手动排水  排气筒：3L聚乙烯桶  需有安全装置 压力安全阀，过问保护器，门开关 | | |