仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 超纯水机 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 易普易达EPED-40TF |
| 主要用途描述：用于培养基、缓冲液的配制用水。 | | |
| 参数要求：  1、产水量：40 L/h  2、热源：<0.001（EU/ml）  3、出水水质电导率达到 18兆欧。  5、安全保障：手动及自动清洗预处理；缺水、断电自动保护、纯化柱、超纯化柱更换提醒；手动及自动循环灭菌；紫外灯工作状态时时监测  6、加配内置4L水箱。  7、增配滤器滤芯2套，便于更换。  8、质保两年。 | | |