仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 自动载玻片染色机 | | 申购信息 |  |
| 联系人 |  | | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) | |  | | |
| 主要用途描述：  用于医学、生物和工业中的常规病理和细胞学实验室的染色。 | | | | |
| 参数要求：  1、适用于常规的病理科和细胞学实验室。  2、三维不锈钢机械臂  3、\*产量最高达600张/小时  4、可同时处理10个染色架  5、程序数：15个，每个程序可有25步。  6、总站点26个，试剂站点18个，清洗缸5个，标配烤箱1个  7、烤箱温度：30ºC至65ºC  8、上下载站点各1个  9、\*当同时运行多个染色程序时，软件具备程序兼容性检测功能  10、每步孵育时间可独立选择，范围：0秒 - 99分59秒  11、\*重要步骤可选择精确孵育时间  12、染色过程具备搅拌功能  13、\*具有节水功能  14、能与盖片机组合成一体化自动染色封片工作站 | | | | |