仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  智能监测老年电动护理床 |
| 主要用途描述： 《社区护理学》实验教学用 |
| 参数要求：  1.老年电动护理床  1.1功能要求：具备完备的抬背、左右侧翻、抬腿、床面升降等护理功能，配有电动推杆和控制系统，整个动作过程平稳、安静；  1.2床体长宽尺寸≤2050 mm×1000mm；床面最低高度≤380mm；床垫厚度≥70mm；整体升降高度范围≥320mm；背板折转角度不小于70°；大腿板折转角度不小于12°；安全载重≥150㎏；床体重量≤130kg；  1.3床体外观：床头、尾板采用木质材料，符合国家环保标准；  1.4控制方式：采取遥控器手动控制与语音控制两种控制方式。  1.5具备医疗器械注册证。  ★2.智能检测设备，包括：温度脉搏血氧仪、电子血压计、快速心电检测仪、红外体温计、血糖分析仪、跌倒报警器、生命体征床垫。  ★3.配备网关平台，收集所有检测设备的数据，同步至APP, APP可以实时查看使用者的在床状态、护理床功能状态、生命体征实时监测数据及历史数据。 |