技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南京中医药大学档案馆办公家具采购 | | | | |
| 联系人 | 王老师 | | 联系电话 | 85811004 |
| 项目预算 | | 8200元 | | |
| 主要用途描述：档案馆档案柜、档案整理桌 | | | | |
| 本项目免费质保期不少于五年。  成交后30天内供货安装完成。  参数要求：   1. 档案柜（1个）   尺寸：长3100 mm \*宽400 mm \*高900mm  材质要求：  1.档案柜主材采用ENF级环保实木颗粒板，环保性能符合ENF级标准。  2.五金件阻尼导轨采用“海蒂诗、海福乐、FGV”或同等档次品牌，锁具采用“BMB、望通、海蒂诗”或同等档次品牌。  3.木制部分生产工艺说明：环保耐用，不易变形，表面纹理清晰细腻，整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方。     1. 档案整理桌（1张）   尺寸：2000 mm \*600 mm \*760mm  材质要求：  1.板材：采用25mm环保ENF级实木颗粒板，板面上下两面贴优质防火板厚度0.6mm，散光性好，对眼部刺激降至最低，采用厚度≥2mm的ABS激光封边条封边，封边条颜色同防火板饰面，塑料封边无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放限量≤0.025mg/m3。  2.桌腿。桌腿采用2.0mm厚钢腿，可以有效承重，结构稳固，不易变形，经久耐用。     1. 档案整理桌（1张）   尺寸：1800 mm \*600 mm \*760mm  1.板材：采用25mm环保ENF级实木颗粒板，板面上下两面贴优质防火板厚度0.6mm，散光性好，对眼部刺激降至最低，采用厚度≥2mm的ABS激光封边条封边，封边条颜色同防火板饰面，塑料封边无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放限量≤0.025mg/m3。  2.桌腿。桌腿采用2.0mm厚钢腿，可以有效承重，结构稳固，不易变形，经久耐用。    四、档案整理桌（2张）  尺寸：1400mm \*600 mm \*760mm  1.板材：采用25mm环保ENF级实木颗粒板，板面上下两面贴优质防火板厚度0.6mm，散光性好，对眼部刺激降至最低，采用厚度≥2mm的ABS激光封边条封边，封边条颜色同防火板饰面，塑料封边无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放限量≤0.025mg/m3。  2.桌腿。桌腿采用2.0mm厚钢腿，可以有效承重，结构稳固，不易变形，经久耐用。 | | | | |