仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  激光投影仪 |
| 主要用途描述： 智信学院人工智能及机房建设项目，更换实验中心部分老化投影仪。 |
| 参数要求：  台数：9台  ★投影技术：DLP或者LCoS  ★亮度：≥5000流明  ★分辨率：不低于0.65英寸芯片，不低于标准分辨率：1920\*1080（16：9）  ★光源：激光光源，寿命不低于20000小时，节能寿命不低于30000小时  投射比：≤0.8：1  对比度：≥300000：1  内置扬声器：功率≥10W\*2，最低待机功耗： ≤0.5W  运行：支持7\*24小时运行  功能：除满足投影仪的正常功能，还需满足：1) 一级能效高色域投影；2）待机模式下接入VGA或HDMI信号即可自动开机并投射影像；3）光源功率50%-100%支持单位5%及以下粒度的调整；4）兼容4K@60Hz信号输入;5) 支持8种gamma灰阶调整及6种壁色校正。  幕布：120寸16：9电动控制，视角≥160度  幕布材质：PVC材质高清白幕面，环保,防静电、防霉、阻燃、可清洗  辅材及施工：供应商自行勘查现场，提供项目所需的吊架、管材、线缆、转接头等所有配件，甲方不再另行付费。  保修：不低于原厂3年保修，上门服务。 |