仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称  电泳仪和电泳槽 | | | | |
| 联系人 | 刘老师 | | 联系电话 | 13260915529 |
| 项目预算 | | 电泳仪25800元（3个）电泳槽72000元（12个） | | |
| 主要用途描述：基于电泳原理分离和分析生物分子。 | | | | |
| 参数要求：  一、电泳仪电源  \*1.输出范围：电压10-300 V，电流4-400 mA，功率75 W (最大)  2.输出类型：恒压或恒流  3.定时器：1-999min  4.暂停/继续功能：有  5.显示：3位数字发光二极管  6.断电后自动恢复功能：有  7.安全性能：空载监测，荷载突变检测，过载/短路监测，过压保护  \*8.输入插孔数目：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳  9.安全标准：通过EN-61010, CE标准  二、核酸电泳槽  1、支持 ReadyAgarose 凝胶宽迷你和 96 Plus 格式  2、样本通量 ：10–60  3、基本缓冲液需要量：~650 ml  4、溴酚蓝迁移： ~4.5 cm/hr（75 V 下） | | | | |