仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称电泳仪和电泳槽  |
| 联系人 | 刘老师 | 联系电话 | 13260915529 |
|  项目预算 |  电泳仪25800元（3个）电泳槽72000元（12个） |
| 主要用途描述：基于电泳原理分离和分析生物分子。 |
| 参数要求：一、电泳仪电源\*1.输出范围：电压10-300 V，电流4-400 mA，功率75 W (最大)2.输出类型：恒压或恒流3.定时器：1-999min4.暂停/继续功能：有5.显示：3位数字发光二极管6.断电后自动恢复功能：有7.安全性能：空载监测，荷载突变检测，过载/短路监测，过压保护\*8.输入插孔数目：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳9.安全标准：通过EN-61010, CE标准二、核酸电泳槽1、支持 ReadyAgarose 凝胶宽迷你和 96 Plus 格式 2、样本通量 ：10–60 3、基本缓冲液需要量：~650 ml 4、溴酚蓝迁移： ~4.5 cm/hr（75 V 下）　　　　　　　　　　　　  |