仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | WEB资源统一发布与管理平台 | | 申购信息 |  |
| 联系人 |  | |  |  |
| 参考品牌型号(选填) | | 木云、网瑞达、易安联 | | |
| 主要用途描述：平台可实现网站资源集中管理、快速实现网站支持IPv6及一键快速断网等功能，可以实现国家及省委省政府对网站的IPv6建设和管控的要求。 | | | | |
| 参数要求：  1. \*实现对WEB资源的统一发布与管理，包括灵活的资源访问控制策略管理，资源安全策略管理及相关审计，资源状态实时监控告警，以及基于全量日志的多维度统计分析  2. \*为系统配套匹配功能的硬件运行条件，冗余电源，提供≥4个千兆电口，≥2个光接口。系统配置管理300个WEB资源  3. \*支持IPv4与IPv6资源的相互转换；提供对网站及业务系统IPV4/IPV6双栈升级改造  4. \*支持手机端一键断网功能，对站点及信息系统等一键断网时可通过短信等方式通知相关WEB资源负责人，支持自定义一键断网安全验证功能  5. 支持微信API接口，支持用户通过微信对接实现信息系统及站点一键断网操作  6. 支持监控自身运行状态，包括CPU、内存、负载状态、网卡流量以及磁盘使用情况  7. 提供所有WEB资源的实时监控功能，实时显示网站发布状态  8. 支持HTTPS类型WEB资源的证书加载及管理  9. 管理端支持主流的PC端和手机端浏览器，包括但不限于IE、Edge、Firefox、chrome等  10. 支持僵尸网站管理，可以自定义检测访问量和网站创建的时间段，同时可以检测网站在120天内是否有更新  11. \*提供多种安全策略模板实现WEB资源的WAF防护，阻止XSS攻击、SQL注入等攻击  12. \*提供HA高可用，支持双机热备、多机负载均衡模式  13. 支持本地用户分组，不同用户可以分配不同权限，支持自定义权限管理  14. 支持统一身份认证CAS、本地用户名口令、第三方认证组件(LDAP、RADIUS)、手机短信等多种认证方式  15. 支持站点自定义排序，对站点的查询支持按部门分类查询统计  16. 支持与现有应用对接，提供校园网门户网址导航的定制开发；  17. 支持校园网大屏展示系统定制页面开发，对接大屏展示系统  18. \*提供各WEB资源的访问日志,实时显示访问时间,访问源IP,详细URL、访问类型等日志的记录.支持访问URL排名,支持访问IP排名形成详细的网站流量统计分析报表  19. \*支持各WEB资源的攻击日志记录,实时显示攻击时间,攻击源IP, URL、类型等日志的记录.支持攻击URL排名,支持攻击IP排名, 支持图表显示. 提供截图  20. \*动态实时显示各WEB资源访问状态及排名。包括上行流量、下行流量、站点访问量排行、系统性能监测、实时访问、攻击数据滚动显示等，提供页面截图；  21. 支持各网站及业务系统访问质量统计分析；终端指纹识别统计分析（终端指纹包括操作系统和浏览器等）  22. 本次项目提及的相关对接及开发均不得另行收取费用  23. \*提供三年质保  24. 产品的软硬件说明书  25. 成功案例及对应合同复印件  26. 本项目实施计划表 | | | | |