仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称 |
| 主要用途描述：资料柜，矮柜 |
| 参数要求：  资料柜：3730\*500\*2300（10门）  1、贴面板材：德国夏特饰面，德国胡克钢模板一次性压注成型，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火等优点：  ★2、基材：采用国际E1级刨花板，木材经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，甲醛含量未检出，板内密度偏差±5%，弹性模量（MOE）≥2800MPa；  3、封边用材：采用2mm厚的ABS封边,甲醛释放量≤0.1mg/L;  4、胶粘剂：采用水性胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量≤20g/L，游离甲醛＜0.5g/kg。  5、五金配件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB同档次及以上品牌，符合QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链，QB/T 2454-2013家具五金抽屉导轨，锁符合 QB/T 1621-2015或GB/T 3325-2017或者GB21556-2008家具锁技术标准要求。  矮柜：10.8米  1、贴面板材：德国夏特饰面，德国胡克钢模板一次性压注成型，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火等优点：  ★2、基材：采用国际E1级刨花板，木材经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，甲醛含量未检出，板内密度偏差±5%，弹性模量（MOE）≥2800MPa；  3、封边用材：采用2mm厚的ABS封边,甲醛释放量≤0.1mg/L;  4、胶粘剂：采用水性胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量≤20g/L，游离甲醛＜0.5g/kg。  5、五金配件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB同档次及以上品牌，符合QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链，QB/T 2454-2013家具五金抽屉导轨，锁符合 QB/T 1621-2015或GB/T 3325-2017或者GB21556-2008家具锁技术标准要求。 |