仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 旋转蒸发仪隔膜泵 |  |  |
| 主要用途描述：配套实验室现有的Büchi旋转蒸发仪使用，通过抽吸空气产生蒸发仪所需的真空度。 | | | |
| 参数要求：  1. 抽吸能力(m3/h)：1.5  2. 极限真空度(mbar)：10  3. 功率(M) ：150  4. 电机速度(rpm)：1280  5. 级数(泵头)：2(2)  6. 真空连接：GL14  7. 认证：CE/CSA/CUS | | | |