仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称  摄像机配件 | |
| 参考品牌型号(选填) | 摄像架、图传、摄像机导轨 |
| 主要用途描述：教学使用 | |
| 参数要求：  |  | | --- | | 碗口直径    75毫米碗 承载量    44磅/ 20公斤 工作高度可达    60.24英寸/ 153厘米 小工作高度可达    10.24英寸/ 26厘米 折叠长度    26.8英寸/ 68厘米 用料    铝，碳纤维 重量    6.4磅/2.9千克 | | 云台参数 承载量    4.4至17.6磅/ 2至8千克 配重    增量式8步 气泡水平    1 x发光 工作温度    -22至140°F / -30至60°C 重量    3.7磅/1.7千克    **输入和输出**  **发射端Tx配备2根小辣椒全向天线，支持：** 1路3G/HD-SDI输入 1路3G/HD-SDI环出 1路HDMI 1.3输入  **接收端Rx配备4根小辣椒全向天线，支持：** 2路3G/HD-SDI输出 1路HDMI 1.3输出  **SDI & HDMI 格式:** 1080p60, 1080p59.94, 1080p50 1080p23.98, 1080p24; 1080p25, 1080p29.97, 1080p30; 1080i60, 1080i59.94, 1080i50; 720p60, 720p59.94, 720p5  **150米传输距离**  **增强穿墙性能，更远更稳定**  **穿越500支持视距150米稳定无线传输，并对穿墙性能进行了无线射频优化和图像质量优化，同等穿墙环境下比普通5GHz无线传的更远、更稳定。 \*支持SDI & HDMI 2路（CH1&2）内嵌数字音频传输。**  FS7/FS7II摄像机套件  型号 2045  适用机型 索尼FS7  产品净重 2236G | |  |  | | |