仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称摄像机配件 |
| 参考品牌型号(选填) | 摄像架、图传、摄像机导轨 |
| 主要用途描述：教学使用 |
| 参数要求：

|  |
| --- |
| 碗口直径    75毫米碗承载量    44磅/ 20公斤工作高度可达    60.24英寸/ 153厘米小工作高度可达    10.24英寸/ 26厘米折叠长度    26.8英寸/ 68厘米用料    铝，碳纤维重量    6.4磅/2.9千克 |
| 云台参数承载量    4.4至17.6磅/ 2至8千克配重    增量式8步气泡水平    1 x发光工作温度    -22至140°F / -30至60°C重量    3.7磅/1.7千克 **输入和输出****发射端Tx配备2根小辣椒全向天线，支持：**1路3G/HD-SDI输入1路3G/HD-SDI环出1路HDMI 1.3输入**接收端Rx配备4根小辣椒全向天线，支持：**2路3G/HD-SDI输出1路HDMI 1.3输出**SDI & HDMI 格式:**1080p60, 1080p59.94, 1080p501080p23.98, 1080p24; 1080p25, 1080p29.97, 1080p30;1080i60, 1080i59.94, 1080i50;720p60, 720p59.94, 720p5 **150米传输距离****增强穿墙性能，更远更稳定****穿越500支持视距150米稳定无线传输，并对穿墙性能进行了无线射频优化和图像质量优化，同等穿墙环境下比普通5GHz无线传的更远、更稳定。\*支持SDI & HDMI 2路（CH1&2）内嵌数字音频传输。**FS7/FS7II摄像机套件型号 2045适用机型 索尼FS7产品净重 2236G |
|   |   |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |