仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称超净工作台 |
| 主要用途描述：提供细胞、组织等无菌操作环境 |
| 参数要求：1、垂直流形，准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。2、采用可调风量风机系统，保证工作风速始终处于理想状态。3、采用LED液晶面板控制。4、实验区采用不锈钢，工作区配以2KW备用插座，为操作证提供便利。

|  |
| --- |
| 5、具体规格、参数如下： |
| 外型尺寸 | 1540×680×1600（宽×深×高）mm |
| 净化区尺寸 | 1360×650×520（宽×深×高）mm |
| 净化效率 | 100级（美国联邦标准209E） |
| 重量 | 200kg |
| 平均风速 | 0.3-0.6m/s（可调） |
| 功耗 | 0.8KW |
| 平均菌落数 | ≤0.5个/皿·时 |
| 噪音 | ≤60dB（A） |
| 振动半峰值 | ≤3μm（X·Y·Z) |
| 电源 | 220v50Hz |
| 过滤器尺寸 | 1355×553×50×1（长×宽×高×个）mm |
| 照明灯/杀菌灯 | 30W\*①/30W\*① |

 |