仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 真空浓缩仪 | | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | |  | | |
| 主要用途描述：浓缩设备实验室常规样本处理不可或缺的研究工具。真空离心浓缩主要是用于样本的浓缩，去除一部分的溶剂，提高溶质的含量，常用于DNA/RNA提取后的浓缩，药物代谢物的浓缩、HPLC分离后样本的浓缩等。 | | | | |
| 参数要求：  1、压力读出：1-1000mBar  2、转速调节：0-2000RPM  **★3、加热温度：4-80℃**  4、真空泵最低真空度：25℃时25mbar，0℃时6mbar  **★5、抽气速率：≥15L/min**  6、具备timer功能  7、标配有VacSafe 15免维护真空泵  8、微处理器控制系统，全自动化操作  9、多种转头可供选择，适合不同通量和样品管类型  10、配置要求：真空浓缩仪主机1套，48 x 1.5 ml & 76 x 0,5 ml转头1个，32 x 10 ml转头1个，VacSafe15免维护真空泵1个。  11、可提供两年售后全维保。  **★11、本产品投标需要厂商授权书。** | | | | |