仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 酶标仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | Tecan Sunrise |
| 主要用途描述：  进行酶联免疫检测，为基础实验比本实验仪器 | | |
| 参数要求：  1、光学系统：12个测量通道，1个参比通道  2、波长范围340-750nm  3、准确度：  （492nm）0.000-2.000 OD：优于+/-(1.0%+0.010 OD)  （492nm）2.000-3.000 OD：优于+/-(1.5%+0.010 OD)  4、滤光片架：可调梯度滤光片架  5、线性震荡功能，有4种速度可调 | | |