仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 生物组织冷冻包埋机 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 金华益迪YD-6L |
| 主要用途描述：  塑料包埋和石蜡包埋骨组织标本，需要进行温度切换。 | | |
| 参数要求：  蜡缸容量：≥6升  熔蜡缸温度预置范围：0℃~99℃  保温缸温度预置范围：0℃~99℃  工作台控温范围：0℃~99℃  控温精度：±1%  工作台两侧各有3个加热镊子孔。  流蜡工作方式：自动软接触开关、脚动开关控制  时间预置：可在0-24小时内任意设定开机及关机时间  冷台温度：常温~ -20℃  尺寸：1100×500×380mm | | |