技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称  南京中医药大学仙林校区B14四楼江苏省中医流派研究院空调采购及安装 | | | | |
| 联系人 | 王老师 | | 联系电话 | 025-85811324 |
| 项目预算 | | 76511元 | | |
| 主要用途描述：仙林校区B14四楼江苏省中医流派研究院办公场所为尽快投入使用，申请采购以下型号：2匹、3匹、5匹吸顶式空调。 | | | | |
| 供货要求：  报价方须承诺如为最终成交供应商，隔天进场进行铜管、电缆施工，所需货物在一周内到场并安装。  图一：空调室内机    图二：空调室外机  一、 2匹吸顶式空调（5台）  形式：一拖一吸顶式空调机组  设备参数：  匹数:2p  能效等级:一级能效,全年能源消耗效率:4.83  变频/定频:变频  额定制冷量(W):5110，额定制冷消耗功率1250(W)  额定制热量(W):6360，额定制热消耗功率1480(W),电辅加热功率:2100(W)  循环风量(m3/h):1110  室内机运行最大噪音:41  室外机运行最大噪音:53  其他产品功能:无风感，一键防直吹、内机自清洁、低温制热高温制冷  售后服务:不少于6年原厂免费质保，10年包修   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **辅材名称** | **单位** | **数量** | | 1 | 2匹铜管（含保温） | m | 57 | | 2 | R32冷媒 | 个 | 5 | | 3 | 220V电源 | m | 57 | | 4 | 砖墙开洞 | 个 | 5 | | 5 | PVC水管及保温 | m | 57 | | 6 | 2匹支架 | 副 | 5 | | 7 | 减震垫 | 副 | 5 |   其他材料：  二、 3匹吸顶式空调（3台）  形式：一拖一吸顶式空调机组  设备参数：  匹数:3p  能效等级:一级能效,全年能源消耗效率:4.57  变频/定频:变频  额定制冷量(W):7410，额定制冷消耗功率2000(W)  额定制热量(W):9200，额定制热消耗功率2270(W),电辅加热功率:2200(W)  循环风量(m3/h):1350  室内机运行最大噪音:45  室外机运行最大噪音:56  其他产品功能:无风感，一键防直吹、内机自清洁、低温制热高温制冷  售后服务:不少于6年原厂免费质保，10年包修   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **辅材名称** | **单位** | **数量** | | 1 | 3匹铜管（含保温） | m | 30 | | 2 | R32冷媒 | 个 | 6 | | 3 | 220V电源 | m | 30 | | 4 | 砖墙开洞 | 个 | 3 | | 5 | PVC水管及保温 | m | 30 | | 6 | 3-5匹支架 | 副 | 3 | | 7 | 减震垫 | 副 | 3 |   其他材料：  三、5匹吸顶式空调（1台）  形式：一拖一吸顶式空调机组  设备参数：  匹数:5p  能效等级:一级能效,全年能源消耗效率:4.41  变频/定频:变频  额定制冷量(W):12310，额定制冷消耗功率3600(W)  额定制热量(W):13510，额定制热消耗功率3500(W),电辅加热功率:2500(W)  循环风量(m3/h):2060  室内机运行最大噪音:50  室外机运行最大噪音:58  其他产品功能:无风感，一键防直吹、内机自清洁、低温制热高温制冷  售后服务:不少于6年原厂免费质保，10年包修  其他材料：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **辅材名称** | **单位** | **数量** | | 1 | 5匹铜管（含保温） | m | 11 | | 2 | R32冷媒 | 个 | 1 | | 3 | 380V电源线 | m | 11 | | 4 | 砖墙开洞 | 个 | 1 | | 5 | PVC水管及保温 | m | 11 | | 6 | 3-5匹支架 | 副 | 1 | | 7 | 减震垫 | 副 | 1 | | | | | |