仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 高性能计算服务器 | | 申购信息 |  |
| 联系人 |  | | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) | | 浪潮， Dell，联想，惠普 | | |
| 主要用途描述：用于生物医学高通量数据的计算与生物信息学相关课程的教学 | | | | |
| 参数要求：  CPU:4\*英特尔® 至强® 金牌 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT (125W) DDR4-2666 内存：768(24\*32GB 32GB RDIMM, 2933MT/s, 双列) RAID卡：PERC H730P+ RAID 控制器, 2Gb NV 缓存, 硬盘：2\*600GB  10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘,3.5英寸 HYB 托架  管理系统：iDRAC9,企业版  显卡：NVIDIAY~0W11Z$S%S$`5RT73%X6%J Tesla{D41FVA2GN7OA2X26ICDLK9 P100 16GB 被动式 GPU 网卡：Broadcom 4端口 1Gb Base-T HBA卡：QLogic 2692 双端口 16Gb 光纤通道 HBA 电源：双, 热插拔, 冗余电源 (1+1), 1600W 质保：3年原厂质保（7X24小时,当日4小时上门服务） | | | | |