仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 8座封闭电动巡逻车 | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | 南京嘉远牌电动巡逻车 |
| 主要用途描述：电动巡逻车可以乘坐8人等、为四轮方向盘式电瓶车，安装有警灯、警报和喊话装置，外观有明显的警示标志，时速在25-30公里左右，充足电可连续行驶60-80公里，具有操作简单、安全、环保、节能、方便等优点。尤其是封闭式的开放型的车体结构，极大地方便了巡逻人员的上、下车等行动，提高了园区巡查的密度和威慑率，拉近了与群众的距离，增强了群众的安全感。 |
| 参数要求：电控：美国CURTIS1204M电池：军工火炬200AH管式电池，8只/48V（免维护）电机：5KW串励轨道牵引电机充电机：军工天力便携式智能充电机:48V/25A充电时间：8-10小时（放电率为80%）额定乘员：8人长\*宽\*高：5100x1480x1900续驶里程：≥60KM/H最高车速：30KM/H最小转弯半径：6.0m最大爬坡度：20%制动距离：≤4m座椅：客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料+可调司机椅车体：铝合金（框架、横梁、侧护板）+钢制车架＋玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件车门：**实用专利:全天候可拆卸铝封闭车门**仪表：数显液晶仪表（含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号）后视镜：手动型外后视镜灯光及信号组合：前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头音响：LED高效爆闪警用灯、车载MP3收放机、专业扬声器顶拉手：选装（回弹式拉手）方向盘：汽车方向盘线束：欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统动力传动系统：无极变速系统转向系统：齿轮齿条式方向机、客车四向调节方向管柱（前后上下可调）前后桥及悬挂：麦弗逊式独立悬挂＋整体式后桥制动系统：前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置轮胎：越野加宽真空公路轮胎23\*8.5-12 铝轮毂：轿车宽幅铝轮毂　　　　　　　　 |