仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称眼科A型超声诊断仪   |
| 主要用途描述：c用于眼部疾病中药药效评价与产品开发 |
| 参数要求：1、探头频率：11MHz2、\*深度：0-60mm3、X轴点数：15364、\*电子分辨率：0.03mm5、测量模式：接触式和浸入式 6、\*模式识别：根据内置的晶体模式、手动或自动识别（有晶体眼，无晶体眼，PMMA丙烯酸和硅胶等人工晶体眼）7、\*固视光：LED或激光8、\*IOL计算公式：SRK-II,SRK-T,HOLLADAY,HOFFER-Q,BINKHORT-II,HAIGIS9、6个屈光手术后IOL计算公式：Rosa，Shammas，Contact Lens methods, Refraction Derived, History Derived, Double K/SRK-T10、IOL计算结果：可同屏显示4个不同公式计算结果11、主机：独立笔记本电脑主机，数据无限存储；可连接各种打印机，直接打印报告12、轻便性：设备小巧轻便，方便携带。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |