仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 会议桌椅、陈列柜 | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |
| 主要用途描述：（会议桌、会议椅、陈列柜） |
| 参数要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **规格尺寸(mm)** | **数量** | **单位** | **材质及工艺要求** |
| 会议桌 | 3200\*1200\*760 | 1 | 张 | （1）贴面：优质AAA级胡桃木木皮(厚度≥0.6mm)，平整度0.05mm。（2）封边：台面内衬优质多层板龙骨，实木封边(厚度≥25mm)；（3）基材：中密度板，符合国家“E1”环保标准。（4）油漆：油漆工艺”五底三面”，即由五层底漆经干磨、水磨后再上三层面漆，要求色泽美观、光滑耐磨、手感好。达到国家E1级环保标准。（5）优质五金配件：。（6）达到国家E1级环保标准。备注：桌面无玻璃 |
| 会议椅 | 西皮无扶手 | 14 | 张 | 1、面料：采用优质西皮，厚度≥1.9mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度≥25 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3、椅架与扶手选用优质橡胶木，油漆颜色同会议桌。4、按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。5、结构部件之间采用优质金属连接件。 |
| 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 个 | 1、贴面：优质AAA级胡桃木木皮(厚度≥0.6mm)，平整度0.05mm。2、封边：台面内衬优质多层板龙骨，实木封边(厚度≥25mm)；3、基材：中密度板，符合国家“E1”环保标准。4、油漆：油漆工艺”五底三面”，即由五层底漆经干磨、水磨后再上三层面漆，要求色泽美观、光滑耐磨、手感好。达到国家E1级环保标准。5、五金配件：优质五金配件。6、达到国家E1级环保标准。 |
| 书柜 | 900\*400\*2000 | 8 | 组 | 1、基材采用优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤5mg/100g，密度≧700kg/m3,坚固耐用，不变形。隔板厚度25mm,其他部分板材厚度不小于18MM，质量等级不低于E1级，符合GB/T3324的要求；2、饰面：优质AAA级胡桃木木皮(厚度≥0.6mm)，平整度0.05mm，无虫眼、腐斑，木纹清晰，用于同一件产品木纹、颜色一致。3、油漆：油漆工艺”五底三面”，即由五层底漆经干磨、水磨后再上三层面漆，要求色泽美观、光滑耐磨、手感好。达到国家E1级环保标准。4、 倒棱、圆角、圆线应均匀一致，产品零件结合牢固严密。5、采用优质五金配件：所有轨道采用优质三节导轨、阻尼缓冲铰链，负重20kg条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门铰链采用优质金属镀镍钢阻尼缓冲铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　 |