仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称A3高速扫描仪阅卷   |
| 主要用途描述：配合新教务系统的智能阅卷与分析系统模块，需要购置相应的设备。 |
| 参数要求：A3高速扫描仪1.扫描类型：直通道或U型通道；支持自动进纸扫描2.光源：LED3.接口：支持USB2.04.扫描速度：150 dpi 和 200 dpi 黑白、灰度和彩色模式下都可达到每分钟80 页/160 个影像5.ADF容量：≥100张80g/m2 (20磅)纸张6.输出文件格式：支持彩色/黑白/灰度情况的单面和双面出图；输出文件格式为PDF、BMP、JPEG、TIFF、PNG等常用图像格式7.光学分辨率：支持100DPI、150DPI、200DPI、300DPI、400DPI、600DPI的图像输出8.纸张尺寸检测：支持自动纸张尺寸检测9.原厂生产：投标产品非OEM，品牌和生产厂商为同一厂商10.资质证明：提供相关的CCC认证、中国环境标志认证、中国节能产品认证11.使用情况：扫描仪品牌在上一年度的IDC出货量排名不低于前五，提供经过IDC盖章的排名材料12.按规范要求操作的条件下提供为期三年的原厂现场服务和质量保证、提供三年的免费原厂硬件保修。13.本项目要求提供的设备可以与现有智能阅卷与分析系统适配对接，实现将答题卡扫描为图像上传至智能阅卷与分析系统中，开展在线阅卷工作，需保证扫描和识别的准确性。供应商需提供设备与系统适配对接承诺函。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |