仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数要求：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **型号** | **参数** | **数量** | | **1** | **多媒体**  **投影仪** | **爱普生**  **索尼**  **松下** | 1. ★投影系统：RGB光阀式液晶投影系统 2. ★标准分辨率：≥1920\*1200 3. ★白色亮度：≥4000流明(ISO2118国际标准亮度模式) 4. ★色彩亮度：≥4000流明(ISO2118国际标准亮度模式) 5. ★对比度：≥2500000：1 6. 变焦：≥1.35倍数字变焦 7. 成像系统：≥0.67英寸液晶板（含微透镜） 8. 光源使用寿命：≥20000小时 9. ★重量：≥11.2KG 10. ★内置扬声器：≥16W 11. 即关即拔功能（不需冷却时间），≤8秒快速开机，0秒关机 12. ★★★内置互动功能，同时支持两人同步互动，6点手指+2点互动笔灵敏精准互动 13. ★★★标配手互动模块，支持手指触控功能，可在投影屏幕上随意拖动画面，放大缩小，书写批准 14. 免费附赠 SMART Notebook®\*6软件激活码，软件资源库中丰富的课件让教师备课更容易，课件内容更吸引学生注意力。 15. ★★★支持双屏拼接超宽屏互动 16. 支持水平/垂直梯形矫正以及四角调节功能，方便快速调整投影图像 17. ★★★机器距离屏幕的距离≤60厘米可投影100寸（16:10）显示画面 18. 接口: USB Type A\*1，Type B\*1 19. ★★★数字音视频HDMI≥3路，其中1路支持MHL功能 20. ★支持U 盘或者网线实现快速复制OSD的设置信息 21. ★MIC接口，连接麦克风可实现声音的实时外放 22. ★通过 MHL 连接 Andriod 系统的智能手机和平板电脑，轻松实现高清视频的传输。 23. ★支持远程网络监视控制功能（RJ45网络接口），支持扩展原厂无线网卡，支持带声音的有线/无线投影及多屏幕显示等功能，支持802.11n 连接 24. 支持iphone/ipad/ipod touch以及Android平台设备的wifi投影及简单批注功能 25. USB线投影连接方式 可使用USB线替代传统数据线的连接方式，不需要切换信号。即可传输声音和图像及支持互动功能。 26. ★投影机遥控器支持翻页笔功能和无线鼠标功能。 27. 防尘:镜头和接口面板都要具有防尘设计 28. 支持桌面水平放置投影，桌面垂直放置投影（不会削减灯泡寿命） 29. ★投影机包含原厂标配投影吊架 30. ★★通过3C、节能、环保 通过ISO-9001质量体系认证IS014001环境管理认证 31. ★★★原厂整机5年质保。 32. 需提供由厂家印制的彩页介绍（非代理商）以及提供产品技术响应表（加盖生产厂家公章原件有效，作为产品验收依据），提供中国电子研究所对投影机亮度、对比度的检测报告 | **2** | | **2** | **讲台** | **欧睿**  **高兴**  **跃胜** | 高1.5米定制胡桃木演讲台 | **1** | | **3** | **白板** | **美江** | 根据现场尺寸定制1.2米乘以5米，短焦投影专用白板，显示清晰，书写手感好。 | **1** | | **4** | **功放**  **音箱** | **台湾**  **卡博** | 450瓦功放  8寸音箱4只 | **1** | | **5** | **机柜** | **华新** | 1.2米机柜 | **1** | | **6** | **无线**  **话筒** | **台湾**  **卡博** | 1拖2手持话筒 | **1** | | **7** | **施工**  **辅材** | **秋叶原** | 20米VGA,20米USB，20米电源线，PVC线槽，不锈钢线槽等其他安装辅材 | **2** | |