仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称隔断办公位 |
| 主要用途描述：办公位，含直角转弯桌面、办公椅、移动柜 |
| 参数要求：5套办工桌，7张椅子办公桌：1650\*1250\*11001、基材：采用E0级优质木纹三聚氰胺板，环保达到国家环保E0级检测标准2、以2mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。3.胶水：采用进口环保型白乳胶，甲醛释放量符合国家E0级标准。4、五金连接件、导轨、铰链采用进口吸声性能好、承载力强。5、锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门铰链采用优质金属镀镍钢阻尼缓冲铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。座椅结构人体工程学设计，符合亚洲人形体。1.面料：采用优质超纤皮，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2.海棉：采用一次成型海棉，密度≥40 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3.按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压不低于200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。4.结构部件之间采用金属连接件提高强度。　　　　　　　　　　　　　　　　　  |

附图

