仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 动态血压 | | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | | 美国SunTech Oscar 2动态血压 | | |
| 主要用途描述：用于24小时血压测测量、动态监测 | | | | |
| 参数要求：  1.测量精度: +7mmHg。  2.测量范围：收缩压：60-280mmHg、舒张压：25-200mmHg、心 率：40-200bpm  测量间隔：5、10、12、15、20、30、60、120分钟等多种时间间隔选择。  5.液晶显示屏同时显示收缩压、舒张压和平均压。  6.血压监测仪具有自动重测功能；单键操作，超静音设计。  7.任意设置测量协议，支持昼夜不同时间间隔测量方案和手动测量功能。  8.采用强大的数据库管理，支持多种登陆模式，医院可自己设置登陆用户名和密码。  9.分析软件要求中文界面，具备数据表图、趋势图、血压升降图、离散图、柱状图、圆  饼图以及心率血压收缩压乘积。  10.针对每一次测量，可有三次时间间隔设定: 有利于针对特殊情况做针对性设定以帮助  准确的测量和分析。  11.产品通过国际认证。 | | | | |