仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称 |
| 主要用途描述：矮柜 |
| 参数要求：资料柜：2400\*400\*8001、面 材：所有部件均采用优质AAA级胡桃木皮贴面，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一类产品木皮纹理协调一致，无色差。采用实木封边，封边带厚度不小于25mm。2、基 材：采用中密度纤维板，厚度不小于25MM，甲醛释放量甲醛含量≤0.3mg/L，达到E1级环保标准，符合GB/T3324的要求，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和，自然逼真。板材部件均应进行封边处理，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。3、油 漆：采用环保PU聚氨脂开放漆，五层底漆三层面漆，标准厚度0.5mm，有害物质释放量达到E1级环保标准。 4、胶 水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。5、倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。6、用优质五金配件：所有轨道采用导轨，具有自动回弹功能，负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门板安装应采用优质金属镀镍钢阻尼铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用 |