仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称超微量分光光度计   |
| 联系人 | 刘老师 | 联系电话 | 15951936552 |
| 项目预算 | 132000元 |
| 主要用途描述：用于核酸及蛋白质定量和纯度检测 |
| 参数要求：1、用于核酸及蛋白质定量和纯度检测；2、样本检测时间<3s；3、最小样本体积≤1μl；4、检测范围：2-20000ng/ul（dsDNA），0.06-600mg/ml（BSA）；5、波长范围：190-1000nm连续波长；6、检测准确度：≤0.0015A(0.5mm光程) ；7、触摸屏操作，尺寸≥7英寸；8、采样点具有LED辅助灯，避免点样位置偏差。　　　　　　　　　　　　　　　　　  |