仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 立式振荡培养箱 | |
| 参考品牌型号(选填) | | ZHLY-180S （或 IS-RDV1） |
| 主要用途描述：  微生物、细胞等振荡培养等。 | | |
| 参数要求：  转速：10-300rpm  温控：4℃～60℃  尺寸：485mm×485mm  配制：双层（一层弹簧夹具，一层三角瓶夹具） | | |