仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 生物样品低温快速制备系统 | |
| 参考品牌型号(选填) | | GeneReady Ultracool |
| 主要用途描述：用于生物样品的低温快速制备。 | | |
| 参数要求：  24\*2ml，振荡速度2.0-6.5m/s，  八字形运转破碎，  内置压缩机制冷，  无需额外的液氮冷却，  设定样品破碎温度范围4℃~35℃，  5.7 英寸触摸屏。 | | |