仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 电子天平 | |
| 参考品牌型号(选填) | | Quitix125D-1CN |
| 主要用途描述：样品的精密称量。 | | |
| 参数要求：  量程（g）：40|60|120，  可读性（mg）：0.01|0.01|0.1  可重复性（典型的标准偏差）（mg）：0.02|0.04|0.07  线性（mg）：0.1|0.1|0.2  灵敏度漂移 +10 °C...+30°C（±ppm / K）：1  典型稳定时间（s）：6|6|2 | | |