仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  四脚圆凳和升降实验凳 |
| 主要用途描述：实验室用 |
| **四脚圆凳参数要求**：  材质: 1.2厚椅脚，结实耐用，进口喷塑圆形可套叠凳腿，圆形坐凳面板，ABS材质。      升降实验凳**参数要求**：   1. 椅脚电镀蘑菇脚，接口是插入式口，气动杆出口3级气杆. 2. 椅面硬皮，耐磨，好打理，不易划坏。椅面用电镀两道钢圈包边。 |