仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称运动轮椅   |
| 主要用途描述：同参数要求 |
| 参数要求： 1、车架铝合金材料，管径25MM，壁厚1.5MM,表面采用烤漆处理。2、座位能后仰90-130度，5寸前轮，24寸充气后轮，铝合金手动驻刹车，靠垫面料选用优质网格布料内衬优质高回弹海绵。3、配防后翻倒避震小后轮。4、脚托高度可调，配腿托。5、最大承重100KG，净重13KG，毛重15KG,总宽：67，坐宽38，坐高51，总高71，总长78，坐深36，靠背高29.    |