仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称  冷冻高速多功能离心机 | | | | |
| 联系人 | 张老师 | | 联系电话 | 18851815636 |
| 项目预算 | | 40000元 | | |
| 主要用途描述：  生物、组织等样品高速冷冻离心（需可温控） | | | | |
| 参数要求：   1. 可离心多种规格离心管，如15mL、50mL等； 2. 最大容量4×150mL，最高转速可达16000rpm，离心力25000g； 3. 温度范围-10℃到常温，温控精度±1℃； 4. 运行中可随时更改转速，时间和温度等参数，无需停机，转速和离心力可随时切换。 | | | | |