仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  移动式网柱  申购信息 |
| 主要用途描述：羽毛球移动式网柱，用于上课、训练、竞赛等 |
| 1.独立型羽毛球网柱（12个）  参数要求：  高度符合国际羽联规定，  材质：全钢件 底锤尺寸48cm x 30cm x 10cm  网柱尺寸155cm 重量：80kg左右  氟碳喷涂工艺  涂层附着力达到一级，硬度达到2H，表面无皱纹、漏喷、气泡、脱皮及明显缺陷。氟碳喷涂工艺，  喷涂前采取防锈处理，确保产品涂层长期使用不脱离。产品涂层材料不含有毒元素。各焊接部位牢固。  立柱上配有拉紧网绳专用锁扣方便安装球网。  2.一拖二式羽毛球网柱（12个）  使用于两片场地间隔45-90cm之间，且与其他网柱配合使用  底锤尺寸49X29X7cm 网柱尺寸155cm 重量33KG左右  双柱型可调节  涂层附着力达到一级，表面无皱纹、漏喷、气泡、脱皮及明显缺陷。  产品涂层材料不含有毒元素。各焊接部位牢固。 |