仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称超净工作台 |
| 主要用途描述：微生物、生物技术、细胞生物学等课程实验教学 |
| 参数要求：1.外型尺寸:1050\*680\*1600（宽×深×高）mm2.净化区尺寸:870\*650\*520（宽×深×高）mm3.净化效率:美国联邦FS209E，国际标准：ISO5，中国标准：百级4.重量: ≥100kg5.平均风速:0.25-0.6m/s（可调）6.功耗:0.4KW7.平均菌落数:≤0.5个/皿•时8.噪音: ≤62dB（A）9.振动半峰值:≤5μm（X•Y•Z)10.电源:220v50Hz11.照明灯/杀菌灯:（LED）18W\*①/14W\*①（T5一体）  |