仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  超净工作台 |
| 主要用途描述：微生物、生物技术、细胞生物学等课程实验教学 |
| 参数要求：  1.外型尺寸:1050\*680\*1600（宽×深×高）mm  2.净化区尺寸:870\*650\*520（宽×深×高）mm  3.净化效率:美国联邦FS209E，国际标准：ISO5，中国标准：百级  4.重量: ≥100kg  5.平均风速:0.25-0.6m/s（可调）  6.功耗:0.4KW  7.平均菌落数:≤0.5个/皿•时  8.噪音: ≤62dB（A）  9.振动半峰值:≤5μm（X•Y•Z)  10.电源:220v50Hz  11.照明灯/杀菌灯:（LED）18W\*①/14W\*①（T5一体） |