仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  空调 |
| 主要用途描述：  泰州校区教师公寓一二层楼各房间 |
| 参数要求：  1.5匹 4台 制冷量(150W～5250W)制热量(150W～6790W)  3匹1台 制冷量(900W～8600W)制热量(900W～11040W)  5匹7台 制冷量（1900W～13100W）制热量（1900W～15740W）  7匹1台 制冷量(2400W～17200W)制热量(2400W～21000W)  上述空调应均支持150V低压启动，55度高温启动制冷，均采用制冷剂R32。  报价为包干价（含运输、安装等）。 |