仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 全自动智能发餐机 | | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | | BLCP-200 | | |
| 主要用途描述：  通过刷校园卡或虚拟校园卡实现教工身份认证，认证成功后实现自动发餐盘，非教工身份显示错误信息。 | | | | |
| 参数要求：  餐盘出口：单口 电源电压：220V 设备功率：单口1KW 餐盘储量：200个盘/口产品尺寸：80\*80\*170cm(单口标准机)， 设备重量：单口150公斤  身份对接系统：一卡通终端（支持实体卡、二维码身份认证） 消毒系统：紫外线与臭氧杀菌二合一  对接方式：采用DLL动态库实现信号传输。 | | | | |