仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  **纸张拉力试验机** |
| 主要用途描述：  适用于纸和纸板的的抗张性能的检测，可测量抗张力、抗张强度、抗张指数、伸长率、裂断长、抗张能量吸收。 |
| 参数要求：  测量范围 ≤300 N  力值分辨率 0.1N  形变分辨率 0.001mm  试验速度 1-1000mm/分钟（无级调速）  试样数量 1件  试样宽度 30 mm（标配夹具）50 mm（可选夹具）  试样夹持 手动  工作行程 20 -350mm  外形尺寸 500mm(L)×300mm(W)×1700mm(H)  电源 AC 220V 50Hz |