仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  **纸张白度仪** |
| 主要用途描述：  采用光、机、电一体化及微电脑测控技术，用于测定纸张的白度、黄度、颜色和色差，具有测试数据统计处理功能，可打印输出。 |
| 参数要求：  零点漂移       ≤0.1%；  示值漂移       ≤0.1%；  示值误差       ≤0.5%；  重复性误差     ≤0.1%；  镜面反射误差   ≤0.1%；  试样尺寸    测试平面不少于Φ30mm（或Φ19mm），试样厚度不超过40mm  电源        AC220V ± 5％, 50Hz，0.4A。  工作环境       温度0～40℃，相对湿度<85％；  尺寸及重量     310×380x400（mm），  重量           16kg |